**DoP Nr. : BTI- 1530 – D 7**

**1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:**

 D – Kopfnagel 34º glatt blank Ø 3,1

**2. Typen-, Chargen oder Seriennummer zur Identifikation des Bauproduktes nach Artikel 11**

 **Absatz 4 der BauPVO:**

 Chargen oder / und Seriennummer siehe Etikett

3**. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer**

 **Spezifikation:**

 Befestigungsmittel für den konstruktiven Holzbau

**4. Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 der BauPVO:**

 BTI Befestigungstechnik GmbH & Co.KG, Postfach 40,D-74665 Ingelfingen

**6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der**

 **BauPVO:**

3. Typenprüfung durch notifiziertes Prüflabor

**7. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:**

Das Engineering Test Institut in Bron, Tschechienhat im Konformitätssystem 3

 Die Erstprüfung (ITT) durchgeführt und den Prüfbericht erstellt

**9. Erklärte Leistungen:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wesentliches Merkmal** | **Leistung** | **In Holzdichte** | **Harmonisierte****Technische Spezifikation** |
| Charakteristisches Fließmoment | 4119 N/mm | - | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Charakteristisches Ausziehparameter | 2,64 N/mm2 | 450 Kg/m3 |
| Charakteristisches Kopfdurchziehparameter | 27,19 N/mm2 | 450 Kg/m3 |
| Nutzungsklasse | 1 | EN 1995 – 1-1 |

**10. Die Leistungen der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung**

 **nach Nummer 9.**

 **Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß**

 **Nummer 4.**

 **Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

 ppa. i.A.

 Martin Mayer- Hagelstein Rainer Hoffmann

 Director Marketing and E-Commerce Anwendungstechnik

 Ingelfingen, 14.09.2017