**DoP Nr. : BTI- 1530 – D 6**

**1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:**

D – Kopfnagel 34º verzinkt gerillt Ø 3,1

**2. Typen-, Chargen oder Seriennummer zur Identifikation des Bauproduktes nach Artikel 11**

**Absatz 4 der BauPVO:**

Chargen oder / und Seriennummer siehe Etikett

3**. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer**

**Spezifikation:**

Befestigungsmittel für den konstruktiven Holzbau

**4. Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 der BauPVO:**

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co.KG, Postfach 40,D-74665 Ingelfingen

**6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der**

**BauPVO:**

3. Typenprüfung durch notifiziertes Prüflabor

**7. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:**

Die VHT Darmstadt hat im Konformitätssystem 3

Die Erstprüfung (ITT) durchgeführt und den Prüfbericht erstellt

**9. Erklärte Leistungen:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wesentliches Merkmal** | **Leistung** | **In Holzdichte** | **Harmonisierte**  **Technische Spezifikation** |
| Charakteristisches Fließmoment | 3,760 N/mm | - | EN 14592:2008+  A1:2012 |
| Charakteristisches Ausziehparameter | 8,33 N/mm2 | 350 Kg/m3 |
| Charakteristisches Kopfdurchziehparameter | 18,22 N/mm2 | 350 Kg/m3 |
| Nutzungsklasse | 2 | | EN 1995 – 1-1 |

**10. Die Leistungen der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung**

**nach Nummer 9.**

**Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß**

**Nummer 4.**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

ppa. i.A.

Martin Mayer- Hagelstein Rainer Hoffmann

Director Marketing and E-Commerce Anwendungstechnik

Ingelfingen, 14.09.2017